{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"images":38,"macros":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":50,"n_cols":39,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,38],[1,0,1,30],[1,31,2,38],[2,0,2,30],[3,0,3,8],[3,9,3,30],[3,31,6,38],[4,0,4,8],[4,9,4,30],[5,0,5,8],[5,9,5,30],[6,0,6,8],[6,9,6,30],[7,0,7,30],[7,31,7,38],[8,1,8,13],[8,14,8,17],[8,18,8,30],[8,31,9,31],[8,32,9,35],[8,36,8,38],[9,1,9,13],[9,14,9,30],[9,36,9,38],[10,1,10,13],[10,14,10,30],[10,31,17,31],[10,32,12,33],[10,34,12,35],[10,36,12,37],[10,38,12,38],[11,1,11,13],[12,1,12,13],[12,14,12,17],[12,18,12,20],[12,21,12,22],[12,23,12,25],[12,26,12,27],[12,28,12,30],[13,1,13,13],[13,36,13,37],[14,1,14,13],[14,23,14,30],[14,36,14,37],[15,0,16,0],[15,1,16,13],[15,14,15,19],[15,20,15,21],[15,22,15,28],[15,29,15,30],[15,36,15,37],[16,14,16,19],[16,20,16,21],[16,22,16,30],[16,36,16,37],[17,0,18,0],[17,1,18,13],[17,14,17,30],[17,36,17,37],[18,14,18,24],[18,25,18,27],[18,28,18,30],[18,31,20,31],[18,32,20,35],[18,36,20,38],[19,1,19,13],[19,14,19,20],[19,21,19,30],[20,1,20,13],[20,14,20,16],[20,17,20,19],[20,20,20,21],[20,23,20,25],[20,26,20,28],[20,29,20,30],[21,0,22,0],[21,1,22,13],[21,14,21,30],[21,31,24,31],[21,32,21,34],[22,14,22,30],[22,32,22,34],[22,35,22,38],[23,1,23,13],[23,14,23,16],[23,17,23,19],[23,20,23,21],[23,23,23,25],[23,26,23,28],[23,29,23,30],[23,32,23,34],[23,35,23,38],[24,0,33,0],[24,1,24,30],[24,32,24,34],[24,35,24,38],[25,1,25,30],[26,1,26,19],[26,20,26,30],[27,1,27,26],[27,27,27,28],[27,29,27,30],[28,1,28,14],[28,15,28,19],[28,20,28,22],[29,1,29,23],[29,24,29,26],[29,27,29,29],[30,1,30,30],[31,1,31,19],[31,20,31,30],[32,1,32,14],[32,15,32,19],[32,20,32,22],[33,1,33,16],[33,17,33,30],[34,0,34,30],[35,0,38,0],[35,1,38,13],[35,14,35,21],[35,22,35,30],[36,14,36,30],[37,14,37,30],[38,14,38,18],[38,19,38,20],[38,22,38,23],[38,24,38,25],[38,26,38,27],[38,28,38,29],[39,0,40,0],[39,1,40,13],[39,14,39,30],[40,14,40,30],[41,1,41,13],[41,14,41,16],[41,17,41,21],[41,22,41,24],[41,25,41,30],[42,0,44,0],[42,1,44,13],[42,14,42,30],[43,14,43,30],[44,14,44,30],[45,1,45,13],[45,14,45,19],[45,20,45,25],[45,26,45,30],[46,0,48,0],[46,1,48,13],[46,14,46,23],[47,14,47,30],[48,24,48,30],[49,0,51,0],[49,1,51,13],[49,14,49,30],[51,14,51,30]]}
["ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОПРИВОД"]
["ООО «Электроприводы ГЗ» 141420, Россия, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня,      ул. Некрасова, дом 2"]
["e-mail: general@privody-gz.ru,  www.privody-gz.ru, тел.: +7(495)120-46-64"]
["Организация",{"$nulls":30},"Проект: \n"]
["Контактное лицо"]
["Телефон: "]
["E-mail: "]
["Основные характеристики  арматуры",{"$nulls":30},"Характеристики кабеля"]
[1,"Количество",{"$nulls":16},"шт.",{"$nulls":12},"22","Комплект \nкабельных вводов"]
[2,"Производитель арматуры"]
[3,"Тип арматуры",{"$nulls":29},"23","Количество",null,"Внешний\nдиаметр\nкабеля",null,"Тип кабеля (бронированный/\nнебронированный)",null,"Маркировка металлорукава \n(при наличии)"]
["4","Обозначение арматуры"]
["5","Типоразмер арматуры",{"$nulls":12},"DN",{"$nulls":6},"мм",null,"PN",{"$nulls":4},"МПа"]
["6","Тип проточной части",{"$nulls":31},"шт.",null,"мм"]
["7","Назначение арматуры",{"$nulls":12},"   ",{"$nulls":18},"шт.",null,"мм"]
["8","Крутящий момент, Нм",{"$nulls":12},"max на ЗАКР",{"$nulls":7},"при регулировании",{"$nulls":10},"шт.",null,"мм"]
[{"$nulls":14},"max на ОТКР",{"$nulls":18},"шт.",null,"мм"]
["9","Коэф. запаса учтен\nв крутящем моменте",{"$nulls":12}," ",{"$nulls":18},"шт.",null,"мм"]
[{"$nulls":14},"необходимо учесть запас в",{"$nulls":13},"раза",null,null,"24","Подобранный электропривод"]
["10","Требуемое время закрытия арматуры",{"$nulls":19},"сек"]
["11","Температура \nрабочей среды",{"$nulls":12},"мин.",{"$nulls":5},"°C",null,null,"макс.",{"$nulls":5},"°C"]
["12","Климатическое исполнение, ГОСТ 15150",{"$nulls":29},"25","Согласовано:"]
[{"$nulls":32},"Исполнитель:"]
["13","Температура \nокружающей среды",{"$nulls":12},"мин.",{"$nulls":5},"°C",null,null,"макс.",{"$nulls":5},"°C",null,null,"Заказчик:"]
["14","Параметры присоединения:",{"$nulls":30},"Дата:"]
[null,"Многооборотная арматура:",{"$nulls":30},"Примечание:"]
[null,"● Тип присоединения к приводу по ГОСТ 34287:"]
[null,"● Высота шпинделя в положении ОТКРЫТО над присоединительным фланцем арматуры",{"$nulls":27},"мм"]
[null,"● Диаметр шпинделя:",{"$nulls":18},"мм"]
[null,"● Защитный кожух для выдвижного шпинделя арматуры:"]
[null,"Неполнооборотная арматура:"]
[null,"● Тип присоединения к приводу по ГОСТ 34287:"]
[null,"● Диаметр штока:",{"$nulls":18},"мм"]
[null,"● Описание или код конструктивного элемента присоединения:"]
["Характеристики электропривода"]
["15","Напряжение питания"]
[]
[]
[{"$nulls":21},"В",null,null,"Гц",{"$nulls":3},"ф"]
["16","Рабочий ход"]
[{"$nulls":14}," с механическими упорами"]
["17","Количество оборотов",{"$nulls":15},"арматуры",{"$nulls":7},"электропривода"]
["18","Исполнение привода"]
[]
[]
["19","Защита IP, ГОСТ 14254",{"$nulls":12},"    "]
["20","Режим работы привода"]
[]
[]
[21,"Дополнительное оснащение"]