{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"images":25,"macros":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":41,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,40],[1,0,1,30],[1,31,2,40],[2,0,2,30],[3,0,3,8],[3,9,3,30],[3,31,6,40],[4,0,4,8],[4,9,4,30],[5,0,5,8],[5,9,5,30],[6,0,6,8],[6,9,6,30],[7,0,7,30],[7,31,7,40],[8,1,8,13],[8,14,8,17],[8,18,8,30],[8,31,9,31],[8,32,9,34],[8,35,9,40],[9,1,9,13],[9,14,9,30],[10,1,10,13],[10,14,10,30],[10,31,19,31],[10,32,10,40],[11,1,11,13],[11,32,11,34],[11,35,11,40],[12,1,12,13],[12,14,12,17],[12,18,12,20],[12,21,12,22],[12,23,12,25],[12,26,12,27],[12,28,12,30],[12,32,12,34],[12,35,12,40],[13,1,13,13],[13,14,13,21],[13,23,13,30],[13,32,13,37],[13,38,13,40],[14,1,14,13],[14,14,14,20],[14,21,14,30],[14,32,14,36],[14,37,14,40],[15,0,16,0],[15,1,16,13],[15,14,15,30],[15,32,15,34],[16,14,16,30],[16,32,16,34],[16,39,16,40],[17,1,17,13],[17,14,17,16],[17,17,17,19],[17,20,17,21],[17,23,17,25],[17,26,17,28],[17,29,17,30],[17,32,17,34],[18,1,18,13],[18,14,18,17],[18,18,18,21],[18,23,18,25],[18,26,18,28],[18,29,18,30],[18,32,18,34],[18,42,18,44],[19,0,20,0],[19,1,20,13],[19,14,19,30],[19,32,19,34],[20,14,20,24],[20,25,20,27],[20,28,20,30],[20,31,21,31],[20,32,20,40],[21,0,32,0],[21,1,21,30],[21,32,21,35],[21,37,21,40],[22,1,22,30],[22,32,22,34],[22,39,22,40],[23,1,23,21],[23,22,23,30],[23,32,23,34],[23,35,23,40],[24,1,24,26],[24,27,24,28],[24,29,24,30],[24,32,24,34],[24,35,24,40],[25,1,25,17],[25,18,25,21],[25,22,25,30],[25,31,28,31],[25,32,25,34],[26,1,26,14],[26,15,26,19],[26,20,26,22],[26,32,26,34],[26,35,26,40],[27,1,27,23],[27,24,27,26],[27,27,27,29],[27,32,27,34],[27,35,27,40],[28,1,28,30],[28,32,28,34],[28,35,28,40],[29,1,29,21],[29,22,29,30],[30,1,30,8],[30,9,30,11],[30,12,30,30],[31,1,31,14],[31,15,31,19],[31,20,31,22],[32,1,32,16],[32,17,32,30]]}
["ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА РЕДУКТОР"]
["ООО «Электроприводы ГЗ» 141420, Россия, Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня,   ул. Некрасова, дом 2"]
["e-mail: general@privody-gz.ru,  www.privody-gz.ru, тел.: +7(495)120-46-64"]
["Организация",{"$nulls":30},"Проект: \n"]
["Контактное лицо"]
["Телефон: "]
["E-mail: "]
["Основные характеристики  арматуры",{"$nulls":30},"Требования к редуктору"]
[1,"Количество",{"$nulls":16},"шт.",{"$nulls":12},"13","Тип редуктора"]
[2,"Производитель арматуры"]
[3,"Тип арматуры",{"$nulls":29},"14","Управление редуктором от привода:"]
["4","Обозначение арматуры",{"$nulls":30},"● Производитель привода:"]
["5","Типоразмер арматуры",{"$nulls":12},"DN",{"$nulls":6},"мм",null,"PN",{"$nulls":4},"МПа",{"$nulls":3},"● Обозначение привода:"]
["6","Назначение арматуры",{"$nulls":12},"   ",{"$nulls":17},"● Тип присоединения привода по ГОСТ 34287:"]
["7","Требуемый ресурс",{"$nulls":19},"циклов (открыто/закрыто)",{"$nulls":10},"● Описание или код конструктивного элемента присоединения:"]
["8","Климатическое исполнение, ГОСТ 15150",{"$nulls":30},"● Режим работы привода:"]
[]
["9","Температура \nокружающей среды",{"$nulls":12},"мин.",{"$nulls":5},"°C",null,null,"макс.",{"$nulls":5},"°C",null,null,"● Крутящий момент привода:",null,null,"от",null,"Нм","до",null,"Нм"]
["10","Момент страгивания, Нм ",{"$nulls":12},"ЗАКР",{"$nulls":7},"Нм  ","ОТКР",{"$nulls":5},"Нм",null,null,"● Частота вращения привода:",null,null,"от",null,"об/мин","до",null,"об/мин"]
["11","Коэф. запаса учтен\nв крутящем моменте",{"$nulls":12}," ",{"$nulls":17},"● Требуемое время закрытия:",null,null,"от",null,"с","до",null,"с"]
[{"$nulls":14},"необходимо учесть запас в",{"$nulls":13},"раза",null,null,"15","Управление редуктором ручное (от маховика):"]
["12","Параметры арматуры:",{"$nulls":30},"● Усилие при страгивании: не более",{"$nulls":4},"Н, рекомендуемое не более 450Н"]
[null,"Многооборотная арматура:",{"$nulls":29},"16","Передаточное отношение",null,null,"от",null,"до"]
[null,"● Тип присоединения к редуктору по ГОСТ 34287:",{"$nulls":29},"17","Защита IP, ГОСТ 14254:"]
[null,"● Высота шпинделя в положении ОТКРЫТО над присоединительным фланцем арматуры",{"$nulls":27},"мм",null,"18","Подобранный редуктор"]
[null,"● Количество оборотов шпинделя:",{"$nulls":29},"19","Согласовано:"]
[null,"● Диаметр шпинделя:",{"$nulls":18},"мм",{"$nulls":11},"Исполнитель:"]
[null,"● Защитный кожух для выдвижного шпинделя арматуры:",{"$nulls":30},"Заказчик:"]
[null,"Неполнооборотная арматура:",{"$nulls":30},"Дата:"]
[null,"● Тип присоединения к редуктору по ГОСТ 34287:",{"$nulls":30},"Примечание"]
[null,"● Рабочий ход:   ",{"$nulls":10},"°  с механическими упорами"]
[null,"● Диаметр штока:",{"$nulls":18},"мм"]
[null,"● Описание или код конструктивного элемента присоединения:"]